; Copyright (c) 2003 NEC Corporation

[Version]
Signature="$Windows NT$"
Provider=%DCM%
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
;CatalogFile=ulusbts.cat
DriverVer=01/26/2004,1.00.01


[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *

[DestinationDirs]
DefaultDestDir   = 12

;
; Driver information
;

[Manufacturer]
%DCM%   = DCM.Mfg


[DCM.Mfg]
%DCM.DeviceDesc0% = WNUSOMT, WDM_MODEM\ULUSBTS


;
; General installation section
;
;[WNUSOMT]


[WNUSOMT.NT]
CopyFiles=WNUSOMT.NT.Copy
;
; File sections
;
[WNUSOMT.NT.Copy]
ulusbts.sys

;
; Service Installation
;

[WNUSOMT.NT.Services]
AddService = ulusbts, 0x00000002 , WNUSOMT_Service_Inst;, WNUSOMT_EventLog_Inst

[WNUSOMT_Service_Inst]
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3                  ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
;LoadOrderGroup = Pointer Port
ServiceBinary  = %12%\ulusbts.sys
DisplayName     = %DCM_SRV.DeviceDesc0%

;[WNUSOMT_EventLog_Inst]
;AddReg = WNUSOMT_EventLog_AddReg

;[WNUSOMT_EventLog_AddReg]
;HKR,,EventMessageFile,0x00020000,"%SystemRoot%\System32\IoLogMsg.dll;%SystemRoot%\System32\drivers\WNUSOMT.sys"
;HKR,,TypesSupported,0x00010001,7


;
; Source file information
;

[SourceDisksNames]
1 =%DISK1%,,,

[SourceDisksFiles]
ulusbts.sys = 1,,


[Strings]

;
; Localizable Strings
;

DCM.DeviceDesc0 = "NEC 616 OMT"
DCM_SRV.DeviceDesc0 = "NEC 616 OMT Driver"
Disk1 = "NEC 616 DRIVER DISK"
DCM = "NEC Corporation"
